БРОЈ: 10/19-16

ДАНА: 02.06.2017.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врше се:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА**

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 3/2017ОП**

Врши се измена партије 9 – спирометар у делу техничких карактеристика **на страни 15/49** Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 3/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица.

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

**ПАРТИЈА 9 – СПИРОМЕТАР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Спирометар | ком | 1 |

**Техничке карактеристике:**

Aparat za PC računar, sistem za merenje spirometrije, softver, set pribora neophodan za merenje spirometrije.

**Uz sistem za merenje spirometrije je potrebno isporučiti i kalibracionu pumpu.**

Sistem merenja protoka vazduha je pneumotahograf ili ekvivalent.

Aparat ima mogućnost sledećih merenja:

- Spora spirometrija:

VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, Vcin, Vcex, Vcmax, TI, TE, Ttot ...

- Krivulja protok volumena:

FVC, FEV1, FEV5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50...

- Maksimalna voljna ventilacija:

MVV, BF\_MVV, VT\_MVV ...

- Bronhodilatatorski test

Softver za bronhoprovokaciju.

Softver za kalbraciju mora imati sledece mogucnosti:

* Kalibracija
* ’’Three Flow Protokol’’ Kalibracija

Softver aparata ima bazu podataka pacijenata i merenja i mogućnost kreiranja izveštaja po želji korisnika koji se mogu sačuvati i koristiti po želji.

Mogućnost štampe izveštaja, istovremeno, u PDF fajl i na štampač, sa opcijom gde korisnik može automatski da podesi gde će se PDF fajl sačuvati i mogućnošću automatskog kreiranja imena fajla iz imena, prezimena, identifikaciong broja pacijenta. Softver aparata mora da ima mogućnost i unosa raspona ruku umesto visine uz korišćenje formule koja uzima u obzir pol, rasu i starost za preračunavanje iste. Sva merenja moraju biti sacuvana u PC racunaru i imati mogucnost poredjenja starih merenja i stampu istih. Softver mora posedovati mogućnost spajanja ispirijuma i expirijuma sa razlicith krivulja protok volumen, istog pacijenta, jednog merenja u jednu krivulju protok volumen.

Softver mora imati mogucnost automatske provere kvaliteta merenja.Softver mora imati mogućnost biološke kontrole kvaliteta sa specijalnim izveštajem koji uključuje trend grafikon i trend parametre. Softver mora imati mogućnost prokaza sledećih parametara kvaliteta tokom izvođenja spirometrije: FET sa indikatorom za 6 sekundi i prikaz dostizanja platoa.Sav pribor mora da bude za višekratnu upotrebu.

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**КОМИСИЈА**

**ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**